**П.1.1. Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС-5К**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: филиал | |  |
| Код (коды) проекта | |  |
| Тип УЭПС (если известен) | | УЭПС-5К \_\_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ |
| Количество, шт. | |  |
| Номинальное выходное напряжение, В (48, 60) | |  |
| Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи) | |  |
|  | **Наименование** | Данные для одного УЭПС |
| **1** | **Защита входных сетевых цепей (выбрать один из вариантов):** | Да/Нет |
| Без сетевых автоматов и секции грозозащиты |  |
| с автоматическими выключателями для каждой фазы сети и с секцией грозозащиты для 5-ти проводной сети 2-ая ступень (по умолчанию) |  |
| Грозозащита 1-я ступень для 5-ти проводной сети в отдельном щите для установки в 19-ти дюймовый конструктив |  |
| Грозозащита 1-я ступень для 5-ти проводной сети в отдельном настенном щите |  |
| **2** | **Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок:** | Тип, ток, кол-во, сечение отходящих проводов |
| автоматические выключатели (включая низкоприоритетную нагрузку) на ток, А (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 250) |  |
| Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ.Отключаемые автоматические выключатели (ток и кол-во) |  |
| **3** | **Аккумуляторные батареи (АБ):** (для настройки УЭПС/для поставки) |  |
| Тип аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель |  |
| Напряжение блока АБ, В |  |
| Кол-во групп АБ х кол-во блоков в группе |  |
| Контроль тока АБ (общий, раздельный по каждой группе) |  |
| **4** | **Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ-М (Да/Нет):** |  |
| Расстояние от УЭПС до АБ, м (по умолчанию 5м.) |  |
| Расстояние между соседними блоками группы АБ, м (по умолчанию, 1м). |  |
| **Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ-4 (Да/Нет):** |  |
|  | В УЭПС-5К с индексом «Т» контроль симметрии батареи - встроенный |  |
| **5.1** | **Для УЭПС-5К без индекса «Т»** |  |
|  | Интерфейсы контроллера МАК-4: Ethernet, RS-485, USB-B | Встроенные |
| Дополнительные внешние модемы: |  |
| GSM |  |
| Или PSTN |  |
| **5.2** | **Для УЭПС-5К с индексом «Т»** |  |
|  | Интерфейсы контроллера МАК-Т: Ethernet | Встроенный |
|  | Модуль UART/RS232 для подключения GSM-модема |  |
|  | Внешняя секция GSM-модема (отправка аварийных SMS) |  |
|  | Модуль дополнительных реле (4 реле и 4 входа «сухих» контактов) |  |
|  | Модуль контроля сети (цифровой контроль фаз входной сети) |  |
| **6** | **Контрольный заряд/разряд. Наличие зарядной корзины УЭПС (Да/Нет)** |  |
| Необходимость установки выпрямителей в зарядную корзину (Да/Нет) |  |
| **7** | **Наличие дополнительного термодатчика (5 м по умолчанию), (Да/Нет)** |  |
| **8** | **Необходимость поставки конструктива для размещения УЭПС (Да/Нет)** |  |
| **9** | **Дополнительные требования** |  |

Ответственный исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, номер телефона, адрес электронной почты